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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง เทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3852 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน  1  โครงการ
*********************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์            จะสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง เทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3852 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง เทท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0002 หมายเลขทะเบียน 81-3852 สุราษฎร์ธานี โดยทำการถอดถังชุดเดิมปรับปรุงหัวเก๋งและแซสซี (cassis) ชุดบรรจุขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ชุดรองรับและอัดขยะมูลฝอยชุดอุปกรณ์ประกอบ (ประกอบชุดถังและชุดท้ายกับตัวรถ) ระบบไฮดรอลิค ระบบไฟต่างๆ ทำสีตัวถังใหม่หมด โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

1. ชุดตู้ขยะมูลฝอย

1.1 ตู้บรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำหนักของขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน หรือรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้ทำการอัดได้ไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเปียกชื้นและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2552 (ISO 9001 :2008) ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา  การประกอบและการซ่อมบำรุงตัวถังตัวยานพาหนะ 

1.2 ตู้บรรจุขยะมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ผนังตู้สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนพื้นตัวถังบรรจุขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

1.3 ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอย กับเครื่องอัดชุดขยะ ขอบด้านล่างต้องมียางกันรั่วของน้ำและต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอย กดยางกันรั่วซึมเกินกำลัง


1.4 มีถังบรรจุน้ำเหลือจากการอัดมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

1.5 ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
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2. เครื่องอัดขยะมูลฝอย  

สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ในการผลิต และประกอบขึ้นรูปส่วนประกอบดังนี้

2.1 พื้นรองรับขยะมูลฝอย ผนังด้านข้างใบอัดขยะมูลฝอย และใบสไลด์ คานเสริมความแข็งแรงต่างๆ  การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางคู่สไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์

2.2 จุดหมุนของใบอัด และใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ ปลายใบอัดเสริมความแข็งแรงตลอดความยาวของใบอัด มีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ด้านล่างของที่รองรับขยะมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียจากการกวาดอัดขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ส่วนล่างของที่รองรับน้ำเสียมีท่อระบายน้ำทิ้งด้านท้ายตัวรถ พร้อมติดตั้งวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว การเปิด-ปิดล็อคชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นแบบเดือยล็อค เครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

3. ระบบคายขยะมูลฝอย

3.1 ระบบคายขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบยกเท แบบการทำงาน 2 ทาง ดันใต้ท้องรถบรรทุกขยะมูลฝอย

3.2 ชุดกระบอกไฮดรอริคได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 9002 


4. ระบบไฮดรอลิค

4.1 ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ Side P.T.O.


4.2 ถังน้ำมันไฮดรอลิค มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

5. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแฟลช (LED) ชนิดโคมทำงานด้วย Microprocessor 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 190 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง) มีน้ำหนักไม่เกิน 1.15 กิโลกรัม

- ได้รับมาตรฐาน IP55


- ฝาครอบทำด้วยวัสดุ Polycarbonate ทนความร้อนได้ตั้งแต่ -30 +50 oC


- ฐาน Fiberglass reinforced nylon DIN B base เคลือบด้วยสาร PVC


- เลนซ์สะท้อนแสงได้กว้าง 360o (PMMA)


- สามารถใช้ไฟได้ตั้งแต่ 12 โวลท์ ถึง 24 โวลท์ การกระพริบไม่น้อยกว่า 130±10 ครั้ง / นาที

6. การพ่นสีของหน่วยงาน

6.1 การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามที่ อบต.กำหนด)

6.2 การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า-หลังให้พ่นด้วยบอดี้ชู้ด หรือเท็คโค็ต

6.3 ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

7. หัวเก๋งและแซสซี (cassis)  

7.1 ปรับปรุงหัวเก๋ง ปะผุตัดต่อพ่นกันสนิมหัวเก๋ง พร้อมหุ้มเบาะที่นั่งภายในหัวเก๋ง  





งบประมาณ
1,035,000.-  บาท
(หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

         

ราคากลาง
1,035,000.-  บาท
(หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3/องค์การ......
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                   
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 


5. เอกสารผู้เสนอราคาต้องเป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันประกาศสอบราคายกเว้นหนังสือรับรองผลงาน) และต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากเป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

กำหนดดูรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-3852 สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 1 พฤษภาคม  2558 ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑0.3๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา ๑๑.๐0 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  หากผู้เสนอราคารายใดๆ ไม่ได้ไปดูรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-3852 สุราษฎร์ธานี หรือฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการจ้างเหมาซ่อมแซมแล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20-30 เมษายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑6.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเคียนซา ชั้น ๒ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   


กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ    ผู้เสนอราคาอื่นหรือไม่จากเอกสารส่วนที่ ๑ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. ถึง 10.00 น.      ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเคียนซา ชั้น ๒     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.๐1 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเคียนซา ชั้น ๒ ขณะเปิดซองสอบราคาให้ผู้เสนอราคาอยู่ด้วยตนเอง หากไม่อยู่ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารในการสอบราคา  และจะมาชี้แจงข้อโต้แย้งในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตามรายละเอียดดังนี้
  
1. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง เทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-3852 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัด      สุราษฎร์ธานี ราคาชุดละ 1,500.- บาท 
4/ได้....
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ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่     20 เมษายน 2558 - 1 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๓๘-๗๒๔๓ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.khiansa.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558 

                                                                                  พัฒนศักดิ์  วงศ์เจริญ
 




          (ลงชื่อ)







                ( นายพัฒนศักดิ์   วงศ์เจริญ )





                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
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