คุณลักษณะแผ่นพื้นฟุตซอลชนิดกลางแจ้ง
1.  แผ่นพื้นสนามฟุตซอลทำจากโฟลีพร็อพไพลีน-โคโพลีเมอร์ (POLYPROPYLENE CO-POLYMER) 
     สามารถถอดประกอบ และเคลื่อนย้ายได้ และประกอบติดตั้งเป็นผืนใหญ่ตามมาตรฐาน 16 แผ่นต่อ 1 ตร.ม
2.  แผ่นพื้นสนามฟุตซอลแต่ละแผ่นมีขนาดกว้าง 250+/- 1.00 มม. + ยาว 250 +/- 1.0 มม. สูงไม่น้อยกว่า 
     14.50 มม. 
3.  แผ่นพื้นสนามฟุตซอลแต่ละแผ่นมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 210 กรัม +/- 2%

4.  ต้องมีใบรับรองผ่านการทดสอบแรงกระแทก DROP WEIGHT TEST (3 กิโลกรัม) ที่ความสูง 50
     เซนติเมตร โดยไม่เสียหายหรือแตกหัก จากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
5.  ต้องมีใบรับรองผ่านการทดสอบแรงดึงที่ตัวล็อคระหว่างรอยต่อไม่น้อยกว่า 148 กิโลกรัม โดยไม่เสียหายหรือแตกหัก จากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
6.  ติดตั้งด้วยระบบ SELF-INTER  LOCKING  สามารถถอดประกอบ โดยแต่ละแผ่นจะประกอบต่อกันทั้งสี่ด้าน โดยการเข้าเดือยและเขี้ยวล็อคแผ่นละอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 จุดต่อแผ่น
7.  ผิวด้านหน้าของแผ่นพื้นสนามฟุตซอล มีลักษณะช่องตารางระบายอากาศและความชื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมสามารถระบายน้ำ และฝุ่นละออง เศษวัสดุเล็กๆ ผ่านได้สะดวก รวดเร็ว
8.  ห่วงล็อคขอเกี่ยวเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม
9.  มีความคงทนต่อการทำลายและการขยายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย
10.  มีความคงทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต
11.  แผ่นพื้นต้องผลิตในประเทศไทย และผลิตจากโรงงานที่มีใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผ่นพื้น
       สนามฟุตซอล ทำจากโพลีพร็อพไพลีน-โคโพลีเมอร์ (POLYPROPYLENE  CO-POLYMER) จาก
       กระทรวงอุตสาหกรรม
12.  ต้องมีใบรับรองแผ่นพื้นจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
13.  รับประกันแผ่นพื้นสนามไม่น้อยกว่า  1  ปี
คุณลักษณะทางเทคนิคเสาประตูฟุตซอล

1.  เสาประตูมาตรฐานการแข่งขัน ผลิตจากเหล็กแป๊บกลม ขนาด 3 นิ้ว  หนา  3  มิลลิเมตร โครงเสาหลังใช้    
     เหล็ก  ขนาด  1.25  นิ้ว
2.  เสาประตูมีขนาดกว้าง 3.00  เมตร x สูง  2.00  เมตร  พร้อมตาข่ายไนล่อนสำหรับกีฬาฟุตซอล
3.  เสาประตูและตาข่าย  1 ชุด ประกอบด้วยเสาประตูและตาข่าย 2 ข้าง 
คุณลักษณะทางเทคนิคอุปกรณ์เทคนิค (ไฟฟาล์ว)
1.  ผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
2.  มีกล่องควบคุมวงจรและกระดิ่งให้สัญญาณ

3.  มีแผ่นป้ายแสดงตัวเลข 1-20  แบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ใช้ในกรณีกล่องควบคุมวงจรขัดข้อง) และแผ่นป้ายลูกศร   
     แสดงขอเวลานอก

4. มีกล่องสัญญาณไฟฟาล์ว 2 กล่อง แสดงไฟฟาล์วรวม (สามารถให้แสงสว่างมองเห็นอย่างชัดเจน) 
    ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง  10  ซม. X ยาว 10 ซม. X   สูง  50  ซม.

